REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

RF01: Fornecer energia da rua

RF02: Fornecer energia da placa solar

RF03: Alternar entre energia da rua e energia solar

RF04: Ligar energia do solar em caso de apagão

RF05: Ligar energia do solar com a bateria 100% carregado

RF06: Ligar energia da rua com a bateria em baixo de 50%

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF01: sei lá